* Los equipos de la red;

1. Necesitan tener una Ip en el rango útil de red
2. Deben estar en el mismo grupo de trabajo
3. Distinto nombre de equipo
4. Distinta MAC
5. Activar detección de redes